**Автономный индикатор сетевого тока ЭИ3008М «АИСТ»   
подвергся значительной модернизации.**

|  |  |
| --- | --- |
| Разная высота направляющих магнитопровода с зацепом упрощает захват провода или кабеля.  C:\Users\Юлий\Desktop\Безымянный 2.png  Для увеличения жесткости, прочности и надежности конструкции, а так же улучшения внешнего вида прибора, разработаны и изготовлены новые литые детали верхней части прибора.  C:\Users\Юлий\Desktop\Безымянный.png  Соединительные муфты из нержавеющей стали теперь еще прочнее, что позволяет увеличивать общую длину индикатора «АИСТ» до 8 метров при подсоединении дополнительной промежуточной штанги, которая поставляется по заявке при оформлении заказа |  |